**武 汉 工 商 学 院**

**招（议）标文件**



**招标项目名称:** **日新楼产教融合基地家具采购项目**

**编   号**:**G2025-01**

**武汉工商学院招投标办公室**

**二○二五年一月**

**第一部分   招（议）标邀请**

根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的日新楼产教融合基地家具采购项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

**一、招标项目名称：**日新楼产教融合基地家具采购项目

2025年1月21日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、联系方式、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件 500元（该费用收取后概不退还）。

递交标书费的账户信息:

支付宝账号：13995699032 户名：杜丹丹

**（请备注清楚单位名称及所投项目名称）**

每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金 伍万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户 名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

**二、投标截止时间：**

投标单位于2025年 月 日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。

**付款方式：**施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。

**工期：**以招标方要求时间为准。

**开标时间及地点：**2025年1月23日上午九点，在我校综合楼十二楼1218会议室开标。

**招标单位：**武汉工商学院

**执行单位：**武汉工商学院招投标办公室

**地  址：**武汉市洪山区黄家湖西路3号

**联 系 人：**商务部分：胡老师 027-88147040

技术部分：梅老师 13971431067

**第二部分   投标须知**

**一、招标方式：邀请招标、议评开标。**

**二、投标者要求及相关说明：**

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

**三、投标费用：**无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

**四、投标书内容：**

1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩、针对此次项目的原厂授权证明等。

5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

**五、开标与评标：**

1、开标时间和地点：2025年1月23日上午九点，在我校综合楼十二楼1218会议室开标。

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

**六、中标与签订合同**

1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

**七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。**

**八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。**

**第三部分 技术要求**

一、1楼

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **家具名称** | **放置区域** | **尺寸（CM)** | **数量** | **单位** | **规格材质说明** | **样式图** |
| **1** | **工作台** | **智能采摘机器人及无人机规划实验室** | **1600\*1600\*1800** | **10** | **套** | 面板和顶板采用E0级25mm的环保实木多板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*50的方管，壁厚1.5mm，支撑架采用50\*50的方管，上下连体式。备注：中间按规定模型尺寸开孔。图片只供参考。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **2** | **工作台** | **智能采摘机器人及无人机规划实验室** | **1600\*1600\*800** | **10** | **套** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*50的方管。图片只供参考。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **3** | **工具台矮柜** | **智能采摘机器人及无人机规划实验室** | **2400\*600\*800** | **8** | **组** | 全部采用环保实木多层板，2mmPVC机械热压封边。定制。样式如图。备注：里面一块活动式隔板。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **4** | **工作台** | **操作工作区** | **1200\*600** | **8** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **4.1** | **工作椅** | **操作工作区** | **常规** | **8** | **把** | 1. 椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。   2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。  3、坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面.  颜色：待定  产地：广东 | **1736564932475** |
| **5** | **会议桌** | **操作工作区** | **2700\*1200\*750** | **1** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用80\*30的异性管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **5.1** | **会议椅** | **操作工作区** | **常规** | **8** | **把** | 1、椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。  2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。  3、坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面.  颜色：待定  产地：广东 | **1736564932475** |
| **6** | **窄边文件柜** | **操作工作区两边** | **900\*400\*1850** | **18** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736325603177** |
| **7** | **展示柜** | **展示柜及背景墙** | **8490\*800\*3600** | **1** | **组** | 全部采用实木多层板，隔层带平条灯带，前面加装550-600mm高度的铁板装饰。前面展示后面对开门。定做，标注：包柱子 |  |
| **8** | **展示架** | **展示用透明储物架** | **3600\*600\*2300**  **分两个1800\*700\*2300** | **1** | **组** | 25或30的方管，其它实木多层板，四面通透。高品质，产地广东生产 |  |
| **9** | **工作台** | **计自学院产教融合区** | **900\*600** | **189** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **9.1** | **学生椅** | **计自学院产教融合区** | **常规** | **189** | **把** | 1. 椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。 2. 2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。 3. 3、坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面. 4. 颜色：待定 5. 产地：广东 | **1736564932475** |
| **10** | **窄边矮柜** | **计自学院产教融合区** | **900\*400\*1090** | **27** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736324352250** |
| **11** | **工作台** | **计自学院工作区** | **1200\*600** | **35** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **12** | **工作椅** | **计自学院工作区** | **常规** | **35** | **把** | 1、椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。  2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。  3、坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面.  颜色：待定  产地：广东 | **1736564932475** |
| **13** | **窄边文件柜** | **计自学院工作区** | **900\*400\*1850** | **11** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736325603177** |
| **14** | **窄边矮柜** | **计自学院工作区** | **900\*400\*1090** | **7** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736324352250** |
| **15** | **办公桌** | **办公室** | **1600\*800** | **2** | **张** | 样式如图，颜色可选 产地广东生产 | **1736327735951** |
| **16** | **办公椅** | **办公室** | **常规** | **2** | **把** | 西皮饰面，实木双层一次成型座板，定型海绵，2.0厚的钢架支撑，扶手带西皮垫子，精一原厂原版 产地广东生产 | **b523f109b41ed2a175589244d3864c0** |
| **17** | **沙发+茶几** | **办公室** | **3+1+1** | **1** | **套** | 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填  充物清洁无异味。配件：待定 | **1736567500522** |
| **18** | **窄边文件柜** | **办公室** | **900\*400\*1850** | **3** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736325603177** |
| **19** | **会议桌** | **计自学院会议区** | **5200\*1400** | **1** | **套** | 面板采用E0级25的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用60\*30的扁管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 | 1736567246925 |
| **20** | **会议椅** | **计自学院会议区** | **常规** | **32** | **把** | 1. 外观由我司自主研发设计，靠背采用PP+纤维注塑一体成型。2.坐垫为汽车级定型海绵，具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。3.面料：靠背采用涤纶网布，坐垫采用优质柔软布料。样式如图。   颜色：黑色  产地：广东 |  |
| **21** | **组合式沙发** | **计自学院休闲区域** | **定制** | **1** | **套** | 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  配件：黑色脚架  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **22** | **茶几** | **计自学院休闲区域** | **600\*600** | **2** | **个** | 定制产地广东 | VC-25101 |
| **22.1** | **休息椅** | **计自学院休闲区域** | **定制** | **4** | **个** | 定制，颜色可选产地广东 |  |
| **23** | **圆桌** | **公共区域** | **700\*750** | **9** | **个** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：用高密度定型棉。  配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。 | **6500c8de5f28dcea5d48c8949c6097b3a8** |
| **24** | **椅子** | **公共区域** | **常规** | **18** | **把** |  | **1736616301401** |
| **25** | **桌几** | **公共区域1** | **定制** | **10** | **个** | 样式如图产地广东 | **a9424cb16cebe485189d795cd91b89d** |
| **25.1** | **单人沙发** | **公共区域1** | **定制** | **20** | **个** | 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填  充物清洁无异味。配件：待定产地广东 | **6ced84adb8b7919254be656a3648833** |
| **26** | **存包柜** | **公共区域2** | **2550\*1800\*450**  **一托三** | **3** | **组** | 刷卡式 | **1736334276036** |
| **27** | **展示书架** | **讨论区与学习自习区** | **3900\*400\*2200** | **8** | **组** | 全部采用实木多层板，定制产地广东 |  |
| **27.1** | **展示书架** | **休闲文创产品区域** | **6600\*450\*2200** | **1** | **组** | 全部采用实木多层板，定制产地广东 |  |
| **28** | **自习桌** | **学习自习区域** | **1150\*600** | **16** | **座** | 带隔音，带弹力海绵，内置线槽，带USB和五孔插座，带灯，产地广东 |  |
| **28.1** | **椅子** | **讨论区与学习自习区** | **常规** | **16** | **把** | 1. 椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。 2. 2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。 3. 3、坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面. 4. 颜色：待定 5. 产地：广东 | **1736564932475** |
| **29** | **长条书桌** | **学习自习区** | **2700\*1000** | **2** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用80\*30的异性管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **29.1** | **椅子** | **学习自习区与讨论区** | **常规** | **32** | **把** | 样式如图  颜色：待定  产地：广东 | **1736568936305** |
| **30** | **两人沙发** | **休闲文创产品区域** | **定制** | **4** | **个** | 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填  充物清洁无异味。配件：待定产地广东 | **6ced84adb8b7919254be656a3648833** |
| **30.1** | **茶几桌** | **休闲文创产品区域** | **1200\*600** | **2** | **个** | 12mm岩板台面，黑色铁艺喷涂架子产地广东 | **1736335384555** |
| **31** | **长条形沙发椅** | **休闲阅读区域** | **定制** | **1** | **套** | 定制产地广东 |  |
| **31.1** | **茶几桌** | **休闲阅读区域** | **600\*600** | **2** | **个** | 12mm岩板台面，黑色铁艺喷涂架子产地广东 | **a9424cb16cebe485189d795cd91b89d** |
| **31.2** | **椅子** | **休闲阅读区域** | **常规** | **3** | **把** | 1、椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击，在各种温度环境下性能稳定，  2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，紧贴胶背底坐。脚垫  选用卡钳式PE注塑件.产地广东 | **1736568936305** |
| **31.3** | **柜子** | **休闲阅读区域** | **3600\*600\*540** | **2** | **组** | 全部采用实木多层板，定制产地广东 |  |
| **32** | **工作台** | **计自学院项目组** | **900\*600** | **138** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **32.2** | **学生椅** | **计自学院项目组** | **常规** | **138** | **把** | 1. 椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。 2. 2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。 3. 3、坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面. 4. 颜色：待定 5. 产地：广东 | **1736564932475** |
| **33** | **洽谈桌** | **计自学院项目组** | **2100\*1000** | **2** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用80\*30的异性管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **33.1** | **椅子** | **计自学院项目组** | **常规** | **12** | **把** | 样式如图，颜色可选 产地广东 | **1736568936305** |
| **34** | **S型靠背沙发** | **公共休闲接待区** | **定制** | **1** | **套** | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，常规胶脚，产地广东 |  |
| **34.1** | **拼接沙发** | **公共休闲接待区** | **定制** | **1** | **套** | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，常规胶脚，产地广东 |  |
| **35** | **茶几桌** | **公共休闲接待区** | **定制** | **1** | **套** | 待定产地广东 | VC-2411香奈儿 |
| **36** | **实训桌** | **机器人仿真实验室** | **900\*600** | **42** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **36.1** | **方凳** | **机器人仿真实验室** | **常规** | **42** | **个** | 样式如图， | **1736337271009** |
| **37** | **机械桌** | **多臂协作机器人实训室** | **1500\*1500\*800** | **6** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*50的方管。图片只供参考产地广东 |  |
| **37.1** | **工作台** | **多臂协作机器人实训室** | **2000\*600\*800** | **2** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用60\*30的异性管。颜色：待定  产地：广东 | **1736569250893** |
| **37.2** | **餐桌** | **多臂协作机器人实训室** | **1400\*700** | **7** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用60\*30的异性管。颜色：待定  产地：广东 | **1736569250893** |
| **37.3** | **餐椅** | **多臂协作机器人实训室** | **常规** | **20** | **把** | 样式如图，颜色可选产地广东 | **1736569683183** |
| **38** | **办公桌** | **办公区域** | **1400\*700** | **4** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用80\*30的异性管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 | **1736327735951** |
| **38.1** | **椅子** | **办公区域** | **常规** | **4** | **把** | 西皮饰面，实木双层一次成型座板，定型海绵，2.0厚的钢架支撑，扶手带西皮垫子。  颜色：待定  产地：广东 | **b523f109b41ed2a175589244d3864c0** |
| **38.2** | **长条桌** | **办公区域** | **2700\*1050** | **1** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用80\*30的异性管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **38.3** | **椅子** | **办公区域** | **常规** | **8** | **把** | 样式如图，颜色可选产地广东 |  |
| **38.4** | **三人沙发** | **办公区域** | **定制** | **1** | **条** | 定制产地广东 | **1736567500522** |
| **38.5** | **窄边文件柜** | **办公区域** | **900\*400\*1850** | **8** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736325603177** |
| **39** | **工作台** | **智能监测机器人实训室** | **1200\*600** | **28** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **39.1** | **方凳** | **智能监测机器人实训室** | **常规** | **28** | **个** | 样式如图 | **1736337271009** |
| **39.2** | **窄边文件柜** | **智能监测机器人实训室** | **900\*400\*1850** | **6** | **个** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736325603177** |
| **40** | **工作台** | **虚拟电厂实训室** | **1200\*600** | **16** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **40.1** | **方凳** | **虚拟电厂实训室** | **常规** | **16** | **个** | 样式如图 | **1736337271009** |
| **41** | **工作台** | **智能识别与分析实训室** | **1200\*600** | **28** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **41.1** | **方凳** | **智能识别与分析实训室** | **常规** | **28** | **个** | 样式如图 | **1736337271009** |
| **41.2** | **窄边文件柜** | **智能识别与分析实训室** | **900\*400\*1850** | **8** | **个** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736325603177** |
| **42** | **切片座椅** | **大厅区域** | **2300\*400** | **4** | **套** | 实木材质，饰面高温清水漆，手工定制 | **7f56fa3a5268cecdad043143a0ff1cb** |

二、2楼

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **家具名称** | **放置区域** | **尺寸（CM)** | **数量** | **单位** | **规格材质说明** | **样式图** |
| **1** | **圆桌** | **茶歇区** | **800\*750** | **3** | **组** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：用高密度定型棉。  配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **0c8de5f28dcea5d48c8949c6097b3a8** |
| **1.1** | **椅子** | **茶歇区** | **常规** | **12** | **把** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边。配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **1736616301401** |
| **2** | **水吧台** | **茶歇区** | **5500\*600\*850**  **带龙头和下装盆** | **1** | **组** | 饰面板采用人造石，其它全部采用实木多层板，对开柜门，带TOTO龙头和下装盆，定制。  图片只供参考  颜色：待定 |  |
| **2.1** | **吊柜** | **茶歇区** | **3200\*340\*700** | **1** | **组** | 全部采用实木多层板，对开柜门，定制。  图片只供参考  颜色：待定 |  |
| **3** | **长条桌** | **讨论区** | **2700\*1050** | **2** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用80\*30的异性管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **3.1** | **椅子** | **讨论区** | **常规** | **16** | **把** | 样式如图  颜色：待定  产地：广东 | **1736568936305** |
| **4** | **展示柜** | **展示柜及背景墙** | **8490\*800\*3600** | **1** | **组** | 全部采用实木多层板，隔层带平条灯带，前面加装550-600mm高度的铁板装饰。前面展示后面对开门。定做，标注：包柱子 |  |
| **5** | **两人沙发** | **前台区域** | **定制** | **8** | **条** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  颜色：待定  产地：广东 | **6ced84adb8b7919254be656a3648833** |
| **6** | **茶几** | **前台区域** | 1200\*600\*450 | **4** | **条** | 样式如图  产地：广东 | **1736340625762** |
| **7** | **直播桌** | **直播间区域** | **1600\*800\*750** | **14** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*50的方管。图片只供参考。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **8** | **椅子** | **直播间区域** | **常规** | **14** | **把** | 黑色尼龙加玻纤背架  黑色尼龙加纤固定扶手  座包采用定型海绵  配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能  固定扶手连接椅背和椅座  100#沉口40mm黑色气杆  320mm黑色尼龙五星脚  φ50mm黑色耐磨尼龙轮 |  |
| **9** | **两人沙发** | **新媒体技术进门区域** | **定制** | **4** | **条** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  颜色：待定  产地：广东 | **6ced84adb8b7919254be656a3648833** |
| **9.1** | **长茶几** | **新媒体技术进门区域** | **1200\*600\*450** | **2** | **个** | 12mm岩板台面，黑色铁艺喷涂架子  样式如图  产地：广东 | **1736340625762** |
| **9.2** | **木制矮柜** | **北边区域** | **1200\*400\*800** | **23** | **个** | 全部采用环保实木多层板，2mmPVC机械热压封边。定制。样式如图。备注：里面一块活动式隔板。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **10** | **会议桌** | **32人会议桌区域** | **5200\*1400** | **1** | **张** | 面板采用E0级25的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用60\*30的扁管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 | 1736567246925 |
| **10.1** | **椅子** | **32人会议桌区域** | **常规** | **32** | **把** | 1. 外观由我司自主研发设计，靠背采用PP+纤维注塑一体成型。2.坐垫为汽车级定型海绵，具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。3.面料：靠背采用涤纶网布，坐垫采用优质柔软布料。样式如图。   颜色：黑色  产地：广东 |  |
| **10.2** | **木制矮柜** | **32人会议桌区域** | **1200\*400\*800** | **2** | **个** | 全部采用环保实木多层板，2mmPVC机械热压封边。定制。样式如图。备注：里面一块活动式隔板。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **11** | **折叠桌** | **多功能厅** | **1200\*500\*750** | **32** | **张** | 1钢架托板：采用优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，两边托板为冷轧钢板冲压成型385\*80，壁厚1.4mm，两条方形钢管25\*25，壁厚0.7mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。  2.折叠机构：采用开关轴勾和弹簧及塑料件组成控制，由壁厚2.5mm冷轧钢板冲压件和圆形钢管Ø16\*0.7mm组合焊接，只需轻轻按压开关轴两头的塑料小把手便可折叠，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。  3.台脚：采用塑胶配件、优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，支撑片为壁厚2.5mm冷轧钢板冲压成型，长脚管采用矩形钢管643\*25\*50，壁厚1.2mm，短脚管采用矩形钢管495\*25\*50，壁厚1.2mm，台脚下宽跨度520mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，脚轮采用PU万向刹车轮。  4.拉杆：采用优质高精度一级冷轧钢板及钢管组合焊接成型，支撑盖为壁厚1.4mm冷轧钢板冲压成型，横梁为蛋形钢管25\*50，壁厚0.8mm，表面经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大.  5.书网：书网采用塑胶配件、优质高精度一级冷轧钢板及圆管组合焊接成型。 | **b03a0da87c50b20f96e4a6ddf38a359** |
| **11.1** | **折叠椅** | **多功能厅** | **常规** | **64** | **把** | A.功能：全折叠，靠背可逍遥，拢放推叠，合金角码。  B.要述：国标1.5管+定型海绵+档次底壳+活动扶手+ 标志装饰管套+1136KG静压测试+通过120KG靠背拉力测试。  C.史诗风格：通用、性价比、多用途，高参数投标用途质保性价比设计。 | **1736341306539** |
| **12** | **会议桌** | **71工位区域讨论区** | **2700\*1200** | **1** | **张** | 面板采用E0级25的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用80\*30的异性管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **12.1** | **椅子** | **71工位区域讨论区** | **常规** | **8** | **把** | 样式如图  颜色：待定  产地：广东 | **1736568936305** |
| **12.2** | **圆桌** | **71工位区域洽谈区** | **800\*750** | **1** | **张** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：用高密度定型棉。  配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **0c8de5f28dcea5d48c8949c6097b3a8** |
| **12.3** | **椅子** | **71工位区域洽谈区** | **常规** | **4** | **把** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边。配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **1736616301401** |
| **13** | **隔断桌** | **公共区域** | **2300\*1500\*1200** | **10** | **套** | 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  配件：黑色脚架 | **1736568244413** |
| **14** | **存包柜** | **公共区域** | **2550\*1800\*450**  **一托三** | **4** | **组** | 刷卡式 | **1736334276036** |
| **15** | **自学桌** | **公共区域** | **1200\*600\*1200**  **尺寸待定** | **24** | **位** | 全部采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，定制，下面连体式钢架支撑。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **15.1** | **自学高吧椅** | **公共区域** | **常规** | **24** | **个** | 样式如图，高品质  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **16** | **圆桌** | **公共区域** | **800\*750** | **5** | **个** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：用高密度定型棉。  配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **0c8de5f28dcea5d48c8949c6097b3a8** |
| **16.1** | **椅子** | **公共区域** | **常规** | **20** | **把** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边。配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **1736616301401** |
| **17** | **卡座位休闲沙发** | **公共区域** | **定制** | **4** | **组** | 带四个圆形凳子，定制。 |  |
| **18** | **组合式模块沙发** | **公共区域** | **定制** | **1** | **组** | 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  配件：黑色脚架 |  |
| **19** | **模块沙发** | **公共区域** | **定制** | **7** | **组** | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，常规胶脚 |  |
| **20** | **S型休闲沙发** | **公共区域** | **定制** | **1** | **组** | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，常规胶脚。 |  |
| **21** | **六边形圆凳椅组合沙发** | **公共区域** | **定制** | **1** | **组** | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，常规胶脚 | 66160e9bdf376a949f358abc111d933 |
| **22** | **半圆形休闲沙发** | **休闲接待区域** | **定制** | **1** | **组** | 内框架：采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异  味。 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用 海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 |  |
| **23** | **多功能洽谈桌椅** | **休闲接待讨论区** | **定制** | **1** | **套** | 圆台密度板烤漆，钢木结构，定制，图片供参考 | **c954278875025f2cff331fcb5bd883f** |
| **23.1** | **长条沙发椅** | **休闲接待讨论区** | **定制** | **4** | **个** | 饰面西皮，实木框架，定型海绵，金属支架支撑。  颜色：定制  产地：广东： | **c954278875025f2cff331fcb5bd883f** |
| **24** | **圆桌** | **公共区域** | **800\*750** | **2** | **组** | 500\*520 | D:\工作库\产品图\主图\唯恰方-白底图\VC-2110-1.jpgVC-2110-1 |
| **24.1** | **椅子** | **公共区域** | **常规** | **4** | **把** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：用高密度定型棉。  配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **1736616301401** |

三、3楼

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **家具名称** | **放置区域** | **尺寸（CM)** | **数量** | **单位** | **规格材质说明** | **样式图** |
| **1** | **水吧台** | **茶水区** | **5500\*600\*850**  **带龙头和下装盆** | **1** | **组** | 饰面板采用人造石，其它全部采用实木多层板，对开柜门，带TOTO龙头和下装盆，定制。  图片只供参考  颜色：待定 |  |
| **1.1** | **吊柜** | **茶水区** | **3200\*340\*700** | **1** | **组** | 全部采用实木多层板，对开柜门，定制。  图片只供参考  颜色：待定 |  |
| **2** | **圆桌** | **茶歇区** | **800\*750** | **1** | **组** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：用高密度定型棉。  配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **0c8de5f28dcea5d48c8949c6097b3a8** |
| **2.1** | **椅子** | **茶歇区** | **常规** | **4** | **把** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边。配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **1736616301401** |
| **3** | **会议桌** | **讨论区** | **2800\*1200\*750** | **1** | **张** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用80\*30的异性管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **3.1** | **椅子** | **讨论区** | **常规** | **9** | **把** | 样式如图  颜色：待定  产地：广东 | **1736568936305** |
| **4** | **办公桌** | **办公室** | **1400\*600** | **4** | **套** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*50的方管。图片只供参考。  颜色：待定  产地：广东 |  |
| **4.1** | **办公椅** | **办公室** | **常规** | **4** | **把** | 黑色尼龙加玻纤背架  黑色尼龙加纤固定扶手  座包采用定型海绵  配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能  固定扶手连接椅背和椅座  100#沉口40mm黑色气杆  320mm黑色尼龙五星脚  φ50mm黑色耐磨尼龙轮 |  |
| **5** | **三人沙发** | **办公室** | **定制** | **2** | **条** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  颜色：待定  产地：广东 | **1736567500522** |
| **5.1** | **窄边文件柜** | **办公室** | **900\*400\*1850** | **3** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式 | **1736325603177** |
| **6** | **窄边文件柜** | **人工智能创意工坊** | **900\*400\*1090** | **13** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。 | **1736324352250** |
| **6.1** | **学生位** | **人工智能创意工坊** | **900\*600** | **104** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **6.2** | **学生椅** | **人工智能创意工坊** | **常规** | **104** | **把** | 1、椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击，在各种温度环境下性能稳定，  2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，紧贴胶背底坐。脚垫  选用卡钳式PE注塑件.产地广东 | **1736564932475** |
| **7** | **沙发** | **进门公共区域** | **两人位** | **8** | **条** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  颜色：待定  产地：广东 | **6ced84adb8b7919254be656a3648833** |
| **7.1** | **茶几** | **进门公共区域** | **1200\*600\*450** | **4** | **个** | 12mm岩板台面，黑色铁艺喷涂架子  样式如图  产地：广东 | **1736340625762** |
| **8** | **学生工作台** | **科大讯飞实验室1+2** | **1000\*600\*750** | **41** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **1200\*850\*750** | **72** | **位** |
| **8.1** | **老师工作台** | **科大讯飞实验室1+2** | **1800\*800\*750** | **2** | **张** | 面板采用实木多层板，其它钢制结构 |  |
| **8.2** | **老师椅** | **科大讯飞实验室1+2** | **常规** | **2** | **把** | 黑色尼龙加玻纤背架  黑色尼龙加纤固定扶手  座包采用定型海绵  配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能  固定扶手连接椅背和椅座  100#沉口40mm黑色气杆  320mm黑色尼龙五星脚  φ50mm黑色耐磨尼龙轮 |  |
| **8.3** | **椅子** | **科大讯飞实验室1+2** | **常规** | **113** | **把** | 1、椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。  2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。  坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面.  颜色：待定  产地：广东 | **1736564932475** |
| **9** | **实验箱柜子** | **科大讯飞实验室1+2** | **1400\*700\*800** | **14** | **组** | 实木多层板，带柜门，定制，按实际要去定做 | **1736569813352** |
| **10** | **窄边文件柜** | **科大讯飞实验室1+2** | **900\*400\*1090** | **15** | **组** | 采用0.8mm厚的冷轧钢板，表面烤漆，组装式。  样式如图。 | **1736324352250** |
| **11** | **学生工作台** | **人工智能通识教育** | **1000\*600** | **106** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | **1736321276267** |
| **12** | **椅子** | **人工智能通识教育** | **常规** | **106** | **把** | 1、椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。  2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。  坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面.  颜色：待定  产地：广东 | **1736564932475** |
| **13** | **老师桌** | **人工智能通识教育** | **1800\*800** | **1** | **张** |  | **按使用老师要求定制** |
| **13.1** | **椅子** | **人工智能通识教育** | **常规** | **1** | **把** | 黑色尼龙加玻纤背架  黑色尼龙加纤固定扶手  座包采用定型海绵  配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能  固定扶手连接椅背和椅座  100#沉口40mm黑色气杆  320mm黑色尼龙五星脚  φ50mm黑色耐磨尼龙轮 | 优百丽069 (3) |
| **14** | **会议桌** | **34人会议室** | **5200\*1400** | **1** | **张** | 面板采用E0级25的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用60\*30的扁管。备注：带铝合金接头。  颜色：待定  产地：广东 | **1736567246925** |
| **14.1** | **会议椅** | **34人会议室** | **常规** | **34** | **把** | 1. 外观由我司自主研发设计，靠背采用PP+纤维注塑一体成型。2.坐垫为汽车级定型海绵，具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。3.面料：靠背采用涤纶网布，坐垫采用优质柔软布料。样式如图。   颜色：黑色  产地：广东 |  |
| **15** | **办公桌** | **信息中心项目组** | **1400\*700\*750** | **1** | **张** | 样式如图，颜色可选 产地广东生产 | 1736327735951 |
| **15.1** | **办公椅** | **信息中心项目组** | **常规** | **21** | **把** | 西皮饰面，实木双层一次成型座板，定型海绵，2.0厚的钢架支撑，扶手带西皮垫子，精一原厂原版 产地广东生产 | **b523f109b41ed2a175589244d3864c0** |
| **16** | **沙发** | **信息中心项目组** | **3+1+1** | **1** | **套** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  颜色：待定  产地：广东 | 1736567500522 |
| **17** | **长茶几** | **信息中心项目组** | **1200\*600\*450** | **1** | **个** | 12mm岩板台面，黑色铁艺喷涂架子  样式如图  产地：广东 | **1736340625762** |
| **18** | **文件柜** | **信息中心项目组** | **800\*400\*2000** | **14** | **组** |  |  |
| **18.1** | **隔断柜** | **信息中心项目组** | **5500\*400\*2000** | **1** | **组** |  |  |
| **19** | **讲台** | **信息中心项目组** | **定制** | **1** | **张** | 定制 |  |
| **20** | **桌子** | **信息中心项目组** | **1200\*600** | **8** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | 1736321276267 |
| **1100\*600** | **25** | **位** |
| **900\*600** | **29** | **位** |
| **20.1** | **椅子** | **信息中心项目组** | **常规** | **69** | **把** | 西皮饰面，1.5壁厚厚钢管架支撑 | **1736757778355** |
| **21** | **桌子** | **鸿蒙实训室** | **1400\*750\*750** | **40** | **位** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边，桌架采用50\*20的扁管，壁厚1.5mm，钢板0.8mm。  颜色：待定  产地：广东 | 1736321276267 |
| **21.1** | **椅子** | **鸿蒙实训室** | **常规** | **40** | **把** | 1、椅背釆用全新高强度共聚丙加百分之20纤维（PP+20%GF ）一体注塑成型，，强度高，韧性好，抗冲击。  2、椅架表面多次打磨抛光后经酸洗后高温静电喷粉，提高耐磨性及抗腐蚀性；脚架采用足12mm实心钢筋架，椅架顶部支撑为38mm\*13mm弧型钢管，脚垫选用卡钳式PE注塑件。  坐垫以压制弯曲木板为底板，内填充高密高回弹海绵，坐面为工程用弹力布面.  颜色：待定  产地：广东 | **1736564932475** |
| **21.2** | **工作台** | **鸿蒙实训室** | **1800\*800\*750** | **1** | **张** | 定制 |  |
| **21.3** | **工作椅** | **鸿蒙实训室** | **常规** | **1** | **把** | 黑色尼龙加玻纤背架  黑色尼龙加纤固定扶手  座包采用定型海绵  配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能  固定扶手连接椅背和椅座  100#沉口40mm黑色气杆  320mm黑色尼龙五星脚  φ50mm黑色耐磨尼龙轮 | 优百丽069 (3) |
| **22** | **圆桌** | **公共区域** | **700\*750** | **9** | **个** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：用高密度定型棉。  配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **0c8de5f28dcea5d48c8949c6097b3a8** |
| **22.1** | **圆桌椅** | **公共区域** | **常规** | **18** | **把** | 面板采用E0级25mm的环保实木多层板,2mmPVC机械热压封边。配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。  颜色：待定  产地：广东 | **1736616301401** |
| **23** | **单人沙发** | **公共区域** | **定制** | **8** | **个** | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  颜色：待定  产地：广东 | **6ced84adb8b7919254be656a3648833** |
| **23.1** | **茶几** | **公共区域** | **600\*600** | **4** | **个** | 12mm岩板台面，黑色铁艺喷涂架子  样式如图  产地：广东 | **a9424cb16cebe485189d795cd91b89d** |
| **24** | **蛇形沙发** | **公共区域** | **定制** | **1** | **套** | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，常规胶脚。 |  |
| **25** | **办公位卡座沙发** | **公共区域** | **定制** | **4** | **套** | 带四个圆形凳子，定制。 |  |
| **26** | **隔断沙发** | **公共区域** | **2300\*1500\*1200** | **2** | **套** | 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。  海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。  内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。  配件：黑色脚架 | **1736568244413** |
| **27** | **六边形圆凳椅组合沙发** | **公共区域** | **定制** | **1** | **组** | 采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，常规胶脚。 | 66160e9bdf376a949f358abc111d933 |

四、综合楼1016会议室桌椅更换：

1. 桌子参照0402学术报告厅样式，按1.6m×0.6m规格，椅子与之配套。
2. 数量按可容纳60人规模。